**NOTATKA PRASOWA**

**Nabudowany siewnik mechaniczny z napędem elektrycznym**

**SITERA 3010/3020/3030 e**

**--------------------------------------------------------------------------------------**

Gama siewników mechanicznych SITERA 3010/3020/3030 została powiększona   
o modele SITERA 3010 /3020 /3030 **e**   
z elektrycznym napędem sekcji wysiewających.

**--------------------------------------------------------------------------------------**

Nowy mechaniczny zestaw uprawowo-siewny z napędem elektrycznym oferuje kluczowe korzyści, takie jak:

- **Precyzyjny siew**: modulacja dawki wysiewu może odbywać się ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem GPS za pomocą terminala ISOBUS (z funkcją TC-GEO). Dzięki funkcji kontroli sekcji Section Control (TC-SC) siewnik rozpocznie i wstrzyma pracę automatycznie na uwrociach na podstawie lokalizacji GPS.

- **Łatwa regulacja:** Wbudowany silnik elektryczny umieszczony po prawej stronie steruje aparatem wysiewającym HELICA. Wmontowany czujnik radarowy zapewnia kontrolę prędkości wysiewu. Dzięki przyciskowi kalibracji, oświetleniu sygnalizacyjnemu na maszynie i automatycznemu wyborowi dystrybucji test kalibracji wykonywany jest z łatwością i w pełni automatycznie.

- **Łatwa obsługa:** maszyna może być sterowana za pośrednictwem terminala VT3 i kolorowego ekranu dotykowego 3,5”, sterownika CCI 800, CCI 1200 lub innego terminala ISOBUS. Wszystkie podstawowe funkcje zostały pogrupowane: monitorowanie pomiaru obrotów aparatów wysiewających, automatyczne zarządzanie ścieżkami technologicznymi, licznik hektarów i alarm niskiego poziomu nasion w zbiorniku.

**Mechaniczny zestaw uprawowo-siewny z broną wirnikową i kultywatorem**

Siewnik mechaniczny SITERA 3010/3020/3030 **e** jest kompatybilny z bronami wirnikowymi serii HR 1020, 1030, 1040. Maszyny są dostępne w szerokościach roboczych: 3 m, 3,5 m i 4 m oraz dostosowane są do pracy z ciągnikami o mocy do 300 KM. Opatentowany system umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie siewnika. W przypadku większej prędkości roboczej (do 15 km/h) na lekkich glebach i resztkach pożniwnych firma KUHN oferuje również kultywator CD 1020.

Siewnik może być wyposażony w trzy rodzaje redlic wysiewających: redlice Suffolk (SITERA 3010 e), redlice dwutalerzowe (SITERA 3020 e) oraz redlice SEEDFLEX montowane na równoległoboku (SITERA 3030 e), które precyzyjnie kontrolują głębokość wysiewu.

Dzięki aparatowi wysiewającemu HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami ilość wysiewanych nasion różnych odmian może wynosić od 1,5 kg/ha do 450 kg/ha z zachowaniem precyzji i bez konieczności demontażu jakichkolwiek części.

Czerwiec 2020