##### **NOTATKA PRASOWA**

**Nowa gama rozdrabniaczy serii BV 1000
uzupełniła ofertę firmy KUHN dla sadów**

**--------------------------------------------------------------------------------------**

Gama rozdrabniaczy firmy KUHN przeznaczonych dla sadowników zostaje poszerzona o serię BV 1000 zastępującą poprzednią serię BV 100 PRO.

**--------------------------------------------------------------------------------------**

Gama serii BV 1000 obejmuje 4 modele o szerokości roboczej od 1,72 do 2,33 m. Modele te są w szczególności dostosowane do rozdrabniania dużych ilości grubych gałęzi (do 12 cm średnicy), trawy lub krzewów. Ta znaczna zdolność do rozdrabniania umożliwia ich łatwe zastosowanie w gajach oliwnych, pomarańczowych lub orzechowych. Mogą pracować z ciągnikami o mocy do 150 KM.

Wlot komory rozdrabniania zaprojektowano w przemyślany sposób. Rozdrabniacze te, przy wysokości 38 cm, oferują wysoką wydajność rozdrabniania resztek, nawet przy dużych ilościach. Dzięki niskiej obudowie rozdrabniacz może z łatwością przesuwać się pod gałęziami, nie uszkadzając ich. Solidność konstrukcji zapewniają dwuwarstwowe kształtowniki o przekroju kwadratowym.

Rotor o średnicy 457 mm wyposażony w ciężkie noże młotkowe o wadze 2,2 kg zainstalowane na mocniejszych uchwytach i standardowe 3 przeciwostrza zapewniają uzyskanie jakości rozdrabniania, która umożliwia szybkie rozkładanie się nawet najbardziej zdrewniałych resztek.

Podobnie jak najnowsze modele rozdrabniaczy firmy KUHN rozdrabniacz serii BV 1000 jest wyposażony w pasy PowerQuad IV i nową centralną przekładnię. Kilka równoważnych pasów decyduje o znaczącej poprawie transmisji mocy. Niezawodność i minimalne wymagania konserwacyjne bez wątpienia zaoszczędzą czas i pieniądze sadowników.

Wałki kopiujące z demontowanymi końcówkami można łatwo regulować, a wszelkie niezbędne interwencje przebiegają szybko i przy obniżonym koszcie. Noże młotkowe są poddawane hartowaniu, aby poprawić jakość cięcia i ograniczyć zużycie.

Czerwiec 2020