##### **NOTATKA PRASOWA**

**Gama pługów MASTER L wzbogaca się o modele MULTI**

**--------------------------------------------------------------------------------------**

Gama pługów MASTER L powiększa się o zawieszane modele z regulowaną szerokością roboczą MULTI-MASTER L.

Firmy usługowe, spółdzielnie maszynowe i gospodarstwa wyposażone w ciągniki o mocy od 200 do 300 KM znajdą w tej gamie pługów zawieszanych KUHN, przeznaczonych do najbardziej intensywnego użytkowania, model spełniający ich potrzeby.

Ponadto, maszyny te posiadają nowe opcje i unikatowe wyposażenie, takie jak głowica OPTIDRIVE czy zintegrowany wał dogniatający DUOLINER, które pozwalają każdemu użytkownikowi poprawić wyniki finansowe.

**--------------------------------------------------------------------------------------**

**MULTI-MASTER L: jeden z najprostszych na rynku systemów regulacji**

Firma KUHN uzupełnia swoją nową serię pługów zawieszanych MASTER L o modele ze skokową regulacją szerokości roboczej MULTI-MASTER L wyposażone w 4 do 6 korpusów, które stanowią rozwiązanie pośrednie pomiędzy modelami 153 i 183.

Zmiana szerokości odcinania skiby (14, 16, 18 lub 20 cali - 35, 40, 45 lub 50 cm) odbywa się szybko i bezpiecznie za pomocą zaledwie dwóch śrub, które należy poluzować w celu zmiany szerokości roboczej. Mając na uwadze stały cel, jakim jest ograniczenie zużycia paliwa, linia ciągu pługa została wyraźnie zoptymalizowana przez regulację kąta pochylenia ramy.

**Niezwykła elastyczność pracy: 3 głowice do wyboru**

Elastyczność pracy pługa jest zapewniana przez głowicę. Dlatego firma KUHN oferuje różne typy głowic do pługów MASTER L:

- Standardowa głowica: pług można łatwo zaczepić za pomocą sztywnych jarzm sprzęgających. Aby zoptymalizować siłę uciągu ciągnika, wysokość dolnych zaczepów można łatwo regulować.

- Głowica EasyDrive umożliwia łatwe przestawianie się z pozycji roboczej na transportową i odwrotnie, bez konieczności zmiany ustawienia łącznika górnego. Nie ma potrzeby odczepiania i regulowania górnego łącznika do transportu.

- Głowica OptiDrive zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo jazdy dzięki wbudowanemu systemowi zawieszenia. System OptiDrive nie tylko ułatwia zmianę pozycji roboczej/transportowej, ale także absorbuje wstrząsy podczas zawracania i jazdy po drogach, chroniąc pług i ciągnik.

**Zaorane pole, gotowe do siewu**

DUOLINER to wał zintegrowany z pługiem MASTER L, który pozwala zaoszczędzić czas podczas uprawy gleby. Pracując bezpośrednio podczas orki DUOLINER tworzy optymalne podłoże pod siew, z dobrze rozdrobnioną warstwą wierzchnią i głęboko zagęszczoną glebą, która utrzymuje maksymalną wilgotność dla dobrego startu przyszłych upraw. Użytkownik nie ma żadnych dodatkowych utrudnień, ponieważ zagęszczanie gleby jest automatycznie dostosowywane do zmian w ustawieniach pługa. DUOLINER jest zamontowany na ramie osadzonej na dwóch oddzielnych równoległobokach i korzysta z unikatowego, opatentowanego systemu regulacji nacisku Steady Control, który zapewnia optymalne kopiowanie nierówności terenu.

W przypadku gleb wymagających większego stopnia zagęszczenia, pługi MASTER L mogą być wyposażone w nowe ramię do wału ciąganego KUHN. To nowe, bardzo kompaktowe w pozycji transportowej ramię, nie wystaje poza pierwszy korpus pługa i mieści się w obrysie maszyny. Szeroki zakres wychylenia ramienia optymalizuje pozycję wału w stosunku do pługa. Zaczepiany wysięgnik ramienia wału jest dostępny w wersji mechanicznej lub hydraulicznej.

Seria pługów MASTER L jest zatem uzupełniona o modele z płynną i skokową regulacją szerokości roboczej, w wersjach do orki w bruździe i poza bruzdą oraz z zabezpieczeniem śrubowym i hydraulicznym. Liczne rozwiązania do rolnictwa precyzyjnego, takie jak opatentowany przez firmę KUHN Smart Ploughing-Lift, poprawiają komfort pracy użytkowników i zwiększają opłacalność ich działań.

Czerwiec 2020